Starostwo Powiatowe w Krośnie
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Bieszczadzka 1
38-400 KROSNO
tel.: 13 43 75 740, 13 43 75 755, fax. 13 43 75 738
e-mail: 	udostępnianie materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz aktualizacja zasobu –       osrodek@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 757) lub osrodek1@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 756)
zgłaszanie robót i naliczanie opłat – geodezja@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 758)
udostępnianie zasobu – osrodek3@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 759, lub 13 43 75 746)
obsługa PZUDP – osrodek2@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 754)

Ogólne warunki wykonywania prac z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wyłączeń z produkcji rolnej lub leśnej

Krosno, dnia 01 marzec 2014 r
I. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:

1.	Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne ” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 tekst jednolity /.
2.	„Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej / Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 /. 
3.	„Ustawie o gospodarce nieruchomościami ” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami /.
4.	„Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ”– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm./.
5.	„Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości / Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 /.
6.	„Rozporządzeniu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości / Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz.453 /.
7.	 „Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 /.
8.	„Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów / Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 /.
9.	„Ustawie prawo wodne” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz.U. z 2012 r. poz. 145 – tekst jednolity /.
10.	„Ustawie o drogach publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2013 r. poz. 260 – tekst jednolity /.
11.	„Rozporządzeniu w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie / Dz. U. Nr 25 poz 133 /.
12.	„Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz / Dz. U. Nr 78 poz.837 /.
13.	„Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz. U. Z 2011 r. Nr 263 poz.1572 /.
14.	„Instrukcji G-5 ” – należy przez to rozumieć wytyczne techniczno organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków” wprowadzone zarządzeniem Głównego Geodety Kraju nr 16/03 z dnia 3 listopada 2003 r.

II. Wytyczne ogólne.

1.	Wszystkie pomiary sytuacyjne i wysokościowe, zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy wykonywać w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej (zarejestrowanej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym).
2.	W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca uzupełnia się je punktami osnowy pomiarowej. Punkty osnowy pomiarowej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, w przypadku wykonywania pomiarów do celów prawnych (podział, rozgraniczenie, ustalenie przebiegu granic) oraz pomiarów, których rezultaty będą wykorzystywane w rozpoczętym bądź przewidywanym procesie inwestycyjnym (aktualizacja mapy do celów projektowych pod nową inwestycję), podlegają bezwzględnie stabilizacji a do operatu pomiarowego należy dołączyć opisy topograficzne tych punktów.
3.	Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy wykonać pomiar kontrolny (drugi niezależny pomiar, pomiar „czołówek”, pomiar odległości między punktem wyznaczanym a innym punktem sytuacyjnym określonym z dokładnością szczegółu I grupy).
4.	Techniczne warunki zakładania osnów pomiarowych oraz wymagane dokładności wykonywanych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych określa rozdział 3 i 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
5.	W przypadku stwierdzenia braku lub nieaktualności  opisu topograficznego punktu osnowy geodezyjnej, należy do operatu dołączyć nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny, a w przypadku określenia wysokości punktu osnowy poziomej z dokładnością wymaganą dla wysokościowej osnowy pomiarowej należy o tym fakcie poinformować PODGiK i wykazać ją w wykazie osnowy pomiarowej dołączonym do operatu, zgodnie z § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
6.	Operat pomiarowy, zgodnie z § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, powinien zawierać mapę przeglądową osnowy pomiarowej (w przypadku jednostkowych opracowań osnowę pomiarową przedstawiamy na szkicu polowym), zawierającą oznaczenie punktów osnowy i elementy konstrukcyjne sieci oraz wykaz wykorzystanych do pomiaru punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej. 
7.	Wyniki pomiarów szczegółów terenowych oraz dodatkowe informacje o obiektach objętych pomiarem, zgodnie z  § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, utrwala się w dziennikach obserwacyjnych oraz na szkicach polowych z zastosowaniem symboli graficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust.1 pkt 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Treść szkicu polowego określa § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. Szkice polowe powinny być wyraźne i czytelne.
8.	Sprawozdanie techniczne zgodnie z § 71 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, powinno zawierać między innymi określenie celu i zakresu wykonanych prac, dane podmiotu wykonującego robotę, oraz geodety uprawnionego, oznaczenie zgłoszenia roboty, okres wykonywania pomiarów, opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, zastosowane technologie i metody pomiarowe oraz zakres wykorzystania materiałów z PZGiK. 
9.	Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, „wykonawca” prac jest zobowiązany do dokonania analizy materiałów pozyskanych z PZGiK pod względem dokładności, aktualności i kompletności i w sprawozdaniu technicznym stwierdza o ich ewentualnej przydatność i stopniu wykorzystania do opracowania pomiaru.
10.	Zgodnie z § 67 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, współrzędne punktów granicznych ustalone na podstawie pomiaru, ujawnia się w bazie ewidencyjnej tylko, gdy pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będących źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK lub gdy pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust.2 w/w ustawy.
11.	W operacie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z § 68 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie wyników pomiaru (z dokładnością do 1 m2) tylko, gdy pomiar punktów granicznych tej działki został wykonany z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK oraz gdy w materiałach PZGiK brak jest dowodów wskazujących, że pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych poprzedzony był ustaleniem położenia punktów. Pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie współrzędnych punktów granicznych, które ustalone zostały na podstawie pomiarów nie spełniających kryteriów dokładności, przewidzianych w rozporządzeniu, ma tylko charakter informacyjny.
12.	Na podstawie § 55 ust. 2, § 56 ust. 1, § 84 i § 85 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, geodeta wykonując prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu aktualizacji mapy, podziału nieruchomości, inwentaryzacji powykonawczej sprawdza  i porównuje dane zawarte w dotychczas obowiązującej ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym stwierdzonym w terenie w zakresie wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących między innymi:
•	granic działek;
•	konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych i ich opisu;
•	budynków i ich opisu.
13.	Zmiany z zakresu: podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów, scalenia i podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia linii brzegowej wód publicznych, aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji powierzchni działki ujawnionej w rejestrze gruntów są wprowadzane do operatu ewidencyjnego z urzędu na podstawie ostatecznej decyzji właściwego w sprawie organu administracji bądź prawomocnego orzeczenia sądu oraz stosownej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do PZGiK, zawierającej mapy uzupełniające wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych.
14.	Zmiany z zakresu: podziału rolnego, połączenia działek ewidencyjnych oraz pomiarów uzupełniających, w wyniku których następuje aktualizacja oznaczenia użytku gruntowego, wymagają złożenia, do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, stosownego „zgłoszenia zmiany danych ewidencyjnych” (wzór nr 27 do instrukcji G-5) przez właścicieli, wieczystych użytkowników nieruchomości, bądź osób o których mowa w § 11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz stosownej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do PZGiK, zawierającej „wykazy zmian gruntowych” lub „mapy uzupełniające z wykazami zmian danych ewidencyjnych” w celu dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego. 
15.	Aktualizacja użytków gruntowych: sadów (S), użytków rolnych zabudowanych (B/R, Ł, Ps), rowów (W), gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lz), gruntów pod stawami rybnymi (Wśr/R, Ł, Ps), terenów zabudowanych i zurbanizowanych (B, Bp, Bi, Ba, Bz), użytków kopalnych (K), terenów komunikacyjnych (dr, Tk, Ti), użytków ekologicznych (E), nieużytków (N), gruntów pod wodami (Wm, Wp, Ws), terenów różnych (Tr),  może być wykonana przez geodetę na podstawie pomiaru terenowego, bez udziału klasyfikatora.
16.	Łączenie działek ewidencyjnych jest możliwe jedynie gdy przedmiotowe działki są ujawnione w tej samej księdze wieczystej i znajdują się w jednej jednostce rejestrowej ( protokół badania Ksiąg Wieczystych - wzór nr 8 do instrukcji G-5 ).
17.	Zmiany z zakresu: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli oraz pomiarów uzupełniających i kontrolnych w wyniku których następuje zmiana oznaczenia użytków gruntowych; wprowadza się stosownie do § 46 ust.2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do PZGiK, zawierającej wykazy zmian gruntowych lub w przypadku budynku, wykazy zmian budynkowych (wzór nr 25 i 26 do instrukcji G-5).
18.	Jako podstawę aktualizacji użytku gruntowego do operatu dołącza się „protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów użytków gruntowych”. W protokole tym wykonawca pomiaru zamieszcza informacje o faktycznym sposobie użytkowania, zabudowy oraz zainwestowania przedmiotowego terenu Podstawę wprowadzenia nowego budynku do ewidencji gruntów i budynków stanowi dołączona i uzupełniona kartoteka budynku (wzór nr 24 do instrukcji G-5).
19.	Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji gruntów na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej w postępowaniu: rozgraniczeniowym podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów, scalenia i podziału nieruchomości, sądowym lub administracyjnym w oparciu o którą została wydana ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie sądowe.
20.	Zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, w razie braku dokumentacji wymienionej powyżej lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają  obowiązującym standardom technicznym (fakt ten geodeta powinien stwierdzić w sprawozdaniu technicznym) oraz w razie braku wniosków stron o ustalenie granic w trybie rozgraniczenia, dane dotyczące  przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie. 
21.	 W celu dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie powierzchni działki ewidencyjnej, wynikającej z dokonania czynności ustalenia przebiegu granic, należy sporządzić i zgodnie z § 46 ust.2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów  i budynków, dołączyć do operatu technicznego: „WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH”. Wykonując prace skutkujące aktualizacją użytków gruntowych w działce, zmianą oznaczenia przedmiotowej działki bądź inne prace powodujące aktualizację części kartograficznej operatu ewidencyjnego, należy przygotować mapę uzupełniającą z wykazem zmian gruntowych zatytułowaną: „MAPA UZUPEŁNIAJĄCA  Z WYKAZEM ZMIAN GRUNTOWYCH ”.
22.	§ 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów jednoznacznie określa  obowiązki geodety dokonującego czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
23.	W procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych działki należy sporządzić „protokół z ustalenia granic” według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zawierający szczegółowy opis sposobu ustalenia i przebiegu pomierzonych granic działki. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zgodnie z § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, dokonuje uprawniony geodeta w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli stron postępowania, według spokojnego stanu posiadania, lub w oparciu o analizę dokumentów, zbadanie położenia istniejących znaków granicznych i oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Jednocześnie pomiar ten nie może powodować nieformalnego przenoszenia prawa własności do części nieruchomości a wszelkie takie zmiany powinny zostać uregulowane na drodze cywilnej.
24.	Zgodnie z § 82a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.5) przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
25.	Ewentualną stabilizację ustalonych bezspornie punktów granicznych w ramach przepisów § 37, § 38, § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, można dokonać wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych. Stabilizacja może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenia stron (§ 39 ust. 4). Fakt stabilizacji należy odnotować w protokóle ustalenia przebiegu granic ( zał. 3 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów).
26.	Bezwzględnie w operacie technicznym powinien się znaleźć wykaz współrzędnych wszystkich punktów granicznych wraz z ich cechami opisowymi (wzór nr 39 do instrukcji G-5), pozyskanych w trybie wznowienia lub ustalenia w ramach dokonanego przyjęcia granic do podziału, które to współrzędne zostaną włączone do bazy danych ewidencyjnych (przedstawione z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) oraz wykaz pól powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków).
27.	Projekt konturu do wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej powinien być wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków, geodeta jako I etap pracy dokonuje aktualizacji operatu ewidencyjnego i sporządza niezbędną dokumentację
28.	Wyłączany kontur powinien posiadać, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, powierzchnię niezbędną do realizacji inwestycji, wynikającą bezpośrednio z projektu zagospodarowania. 
29.	Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych geodeta wykonujący prace geodezyjne nie podlegające zgłoszeniu w przypadku stwierdzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, powinien dokonać zgłoszenia do PODGiK takiej pracy w odpowiedniej jej części i przekazać odpowiednią dokumentację geodezyjną. W związku z powyższym aktualizacja czy ewentualne zmiany zasięgu, lub kształtu konturu Bp powinny być stwierdzone i udokumentowane na etapie tyczenia obiektu. Niezbędna dokumentacja z aktualizacji konturu Bp, wraz z wnioskiem strony o zmianę decyzji wyłączeniowej, powinna być przekazana do właściwego organu. 
30.	Mapa z projektem konturu do wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej powinna być zatytułowana:
„MAPA UZUPEŁNIAJĄCA Z PROJEKTEM ZASIĘGU KONTURU PROPONOWANEGO DO WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJ (LEŚNEJ)”
31.	W przypadku gdy powierzchnia działki jest określona w arach powierzchnię konturu Bp podajemy w arach a dokładną powierzchnię wyłączaną z produkcji rolnej, określoną z dokładnością do m2, podajemy w kolumnie uwagi.
32.	Wszelkie odstępstwa od w/w wytycznych należy uzgadniać każdorazowo z kierownikiem PODGiK przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej.
33.	W przypadku robót nietypowych lub wymagających określenia szczegółowych wytycznych technicznych, należy je uzgodnić z kierownikiem PODGiK.
34.	Wykonawcy aktualizujący zasób przy pomocy programu „TurboMap” i co za tym idzie korzystający z ulgi 0.5 przy naliczaniu opłat za ośrodek, zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu na wniosku o przyjęcie do zasobu.
35.	Pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane metodami precyzyjnego pozycjonowania GPS gdy zostaną spełnione warunki określone w § 8 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
36.	Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, w trakcie każdej sesji pomiarowej wykonywanej technikami kinematycznymi GPS RTK, należy dokonać pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od miejsca dokonywanego pomiaru sytuacyjnego.
37.	Wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych metodami precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS podlegają, zgodnie z § 69 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, harmonizacji z danymi zawartymi w przestrzennych bazach danych zasobu państwowego, metodą matematycznej transformacji w oparciu o wybrane punkty dostosowania.
Sposób i zakres harmonizacji wyników pomiarów technikami GPS należy uzgodnić z PODGiK.
38.	Punkty osnowy geodezyjnej, pomierzone kontrolnie przy użyciu techniki GPS RTK, należy wykazać na mapie przeglądowej osnowy pomiarowej, lub na szkicu polowym. Współrzędne punktów osnowy geodezyjnej pomierzone kontrolnie, zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy zestawić ze współrzędnymi katalogowymi tych punktów oraz należy obliczyć ich odchyłkę liniową. Wyżej wymienione zestawienie pomierzonych punktów osnowy należy dołączyć do operatu pomiarowego celem przeprowadzenia porównania i analizy.
39.	Ogólne zasady wykonywania pomiarów satelitarnych GPS oraz sposób kompletowania i przekazywania do PZGiK dokumentacji z tych pomiarów określa projekt wytycznych technicznych G-1.12 (dostępny na stronie GUGiK).
40.	Zgłoszenie pracy geodezyjnej powinno bezwzględnie zawierać określenie położenia wykonywanej pracy poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej (w przypadku opracowań do celów prawnych) lub poprzez zaznaczenie zakresu pomiaru na szkicu lokalizacji pracy (w przypadku pozostałych asortymentów) i powinno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.
41.	Zgłaszając do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podział działki, scalenie i wymianę gruntów, scalenie i podział nieruchomości lub łączenie działek, należy w zgłoszeniu roboty określić liczbę nowopowstających działek. Gdy jest to niemożliwe informację tę należy przekazać w jak najkrótszym terminie do Ośrodka  w celu dokonania rezerwacji numerów dla nowych działek i uniknięcia zdublowania numerów działek ewidencyjnych. W razie zmiany ilości zarezerwowanych numerów działek należy to zgłosić do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
42.	Wszelkie zmiany zakresu, rodzaju pracy i przewidywanego terminu zakończenia pracy lub zaniechania pracy, wykonawca roboty jest zobowiązany zgłaszać w ośrodku dokumentacji, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.
43.	Udostępnianie danych przez PODGiK i wymiana danych pomiędzy PODGiK a wykonawcą pracy geodezyjnej, zgodnie z § 26 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, odbywa się na podstawie zgłoszenia roboty za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust.1 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej lub na informatycznym nośniku danych. 
44.	Wszelkie odstępstwa od w/w wytycznych należy uzgadniać każdorazowo z kierownikiem PODGiK przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej.
45.	W przypadku robót nietypowych lub wymagających określenia szczegółowych wytycznych technicznych, należy je uzgodnić z kierownikiem PODGiK.
46.	Operat techniczny, przekazywany przez wykonawcę do PZGiK, należy skompletować w/g zasad określonych w § 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych z uwzględnieniem grup asortymentowych w zakresie podstawowej jednostki segregującej jakim jest obręb ewidencyjny.

III. Kompletowanie operatu ( propozycja )
III.1 Operat techniczny („aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków”):
•	spis dokumentów operatu technicznego,
•	sprawozdanie techniczne ( § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	badanie Ksiąg Wieczystych ( wzór nr 8 do instrukcji G-5 ),
•	protokół ustalenia granic nieruchomości  ( załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów ),
•	dowody doręczeń zawiadomień dla stron oraz pisemne upoważnienia dla stron, 
•	szkic osnowy szczegółowej i pomiarowej wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	wykaz współrzędnych osnowy geodezyjnej (szczegółowej i pomiarowej) wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Z	Błąd średni	
1007	5505555.00	7555000.00	256.00	-	
1006	5505650.00	7555400.00	-	-	
s1	5505400.00	7555200.00	-	0.05	
•	opisy topograficzne stabilizowanej osnowy pomiarowej ( § 19 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	w przypadku pomiarów RTK GPS - zestawienie współrzędnych katalogowych punktów osnowy geodezyjnej, pomierzonej kontrolnie, ze współrzędnymi osnowy otrzymanymi z pomiaru  ( § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Nr punktu	X	Y	dl	
1007	5505555.00	7555000.00	1007	5505555.05	7555000.01	0.051	
1006	5505650.00	7555400.00	1006	5505650.02	7555400.07	0.073	
•	wykaz wszystkich współrzędnych punktów włączanych do bazy danych, pomierzonych, ustalonych i przyjętych punktów granicznych z ich cechami opisowymi ( wzór nr 39 do instrukcji G-5 )    ( § 65 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), ( wykaz punktów zgodnie z § 3 ust. 2 również na nośniku elektronicznym) np.:
Nr punktu	X	Y	ZRD-G5	STB-G5	BPP-G5	RZG-G5	Uwagi	
1p	5505555.00	7555000.00	1	2	1	1	gr. sporna	
2p	5505650.00	7555400.00	5	2	1	1	palik	
3p	5500560.00	7555300.00	5	3	1	1	granicznik	
•	wykaz pól powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek, użytków, klasoużytków), np.:
Działka/użytek	Powierzchnia	Uwagi	
3881/1	0.1234	-	
B/RIIIb	0.1234	-	
•	szkice polowe dokonanych prac pomiarowych ( § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	dzienniki pomiarów ( lub raporty z instrumentów GPS ),
•	wykazy synchronizacyjne,
•	protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów użytków gruntowych 
•	dokumenty stanowiące wyniki pomiaru ( wykazy zmian gruntowych, kopie map uzupełniających ),
•	decyzja zatwierdzająca zmiany w operacie ewidencyjnym,
•	inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę.
III.2 Operat techniczny („wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej”):
•	spis dokumentów operatu technicznego,
•	sprawozdanie techniczne ( § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	szkice polowe z określenia konturu ( § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	dzienniki pomiarów ( lub raporty z instrumentów GPS ),
•	wykaz współrzędnych punktów załamań użytków gruntowych,
•	wykaz pól powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek, użytków, klasoużytków), 
•	dokumenty stanowiące wyniki pomiaru ( kopie mapy uzupełniającej z wykazem zmian gruntowych ),
•	decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej,
•	inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę (np.: kopia projektu zagospodarowania działki).