Starostwo Powiatowe w Krośnie
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Bieszczadzka 1
38-400 KROSNO
tel.: 13 43 75 740, 13 43 75 755, fax. 13 43 75 738
e-mail: 	udostępnianie materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz aktualizacja zasobu –       osrodek@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 757) lub osrodek1@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 756)
zgłaszanie robót i naliczanie opłat – geodezja@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 758)
udostępnianie zasobu – osrodek3@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 759, lub 13 43 75 746)
obsługa PZUDP – osrodek2@powiat.krosno.pl (tel: 13 43 75 754)

Ogólne warunki wykonywania prac z zakresu aktualizacji mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej urządzeń podziemnych i budowli
Krosno, dnia 01 marzec 2014 r.

I. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:

1.	„Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne ” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 tekst jednolity /.
2.	„Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej / Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 /. 
3.	„Ustawie o gospodarce nieruchomościami ” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami /.
4.	„Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ”– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm./.
5.	„Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości / Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 /.
6.	„Rozporządzeniu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości / Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz.453 /.
7.	 „Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 /.
8.	„Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów / Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 /.
9.	„Ustawie prawo wodne” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz.U. z 2012 r. poz. 145 – tekst jednolity /.
10.	„Ustawie o drogach publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2013 r. poz. 260 – tekst jednolity /.
11.	„Rozporządzeniu w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie / Dz. U. Nr 25 poz 133 /.
12.	„Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz / Dz. U. Nr 78 poz.837 /.
13.	„Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz. U. Z 2011 r. Nr 263 poz.1572 /.
14.	„Instrukcji G-5 ” – należy przez to rozumieć wytyczne techniczno organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków” wprowadzone zarządzeniem Głównego Geodety Kraju nr 16/03 z dnia 3 listopada 2003 r.

II. Wytyczne ogólne.

1.	Wszystkie pomiary sytuacyjne i wysokościowe, zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy wykonywać w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej (zarejestrowanej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym).
2.	W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca uzupełnia się je punktami osnowy pomiarowej. Punkty osnowy pomiarowej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, w przypadku wykonywania pomiarów do celów prawnych (podział, rozgraniczenie, ustalenie przebiegu granic) oraz pomiarów, których rezultaty będą wykorzystywane w rozpoczętym bądź przewidywanym procesie inwestycyjnym (aktualizacja mapy do celów projektowych pod nową inwestycję), podlegają bezwzględnie stabilizacji a do operatu pomiarowego należy dołączyć opisy topograficzne tych punktów.
3.	Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy wykonać pomiar kontrolny (drugi niezależny pomiar, pomiar „czołówek”, pomiar odległości między punktem wyznaczanym a innym punktem sytuacyjnym określonym z dokładnością szczegółu I grupy).
4.	Techniczne warunki zakładania osnów pomiarowych oraz wymagane dokładności wykonywanych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych określa rozdział 3 i 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
5.	W przypadku stwierdzenia braku lub nieaktualności  opisu topograficznego punktu osnowy geodezyjnej, należy do operatu dołączyć nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny, a w przypadku określenia wysokości punktu osnowy poziomej z dokładnością wymaganą dla wysokościowej osnowy pomiarowej należy o tym fakcie poinformować PODGiK i wykazać ją w wykazie osnowy pomiarowej dołączonym do operatu, zgodnie z § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
6.	Operat pomiarowy, zgodnie z § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, powinien zawierać mapę przeglądową osnowy pomiarowej (w przypadku jednostkowych opracowań osnowę pomiarową przedstawiamy na szkicu polowym), zawierającą oznaczenie punktów osnowy i elementy konstrukcyjne sieci oraz wykaz wykorzystanych do pomiaru punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej. 
7.	Wyniki pomiarów szczegółów terenowych oraz dodatkowe informacje o obiektach objętych pomiarem, zgodnie z  § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, utrwala się w dziennikach obserwacyjnych oraz na szkicach polowych z zastosowaniem symboli graficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust.1 pkt 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Treść szkicu polowego określa § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. Szkice polowe powinny być wyraźne i czytelne.
8.	Sprawozdanie techniczne zgodnie z § 71 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, powinno zawierać między innymi określenie celu i zakresu wykonanych prac, dane podmiotu wykonującego robotę, oraz geodety uprawnionego, oznaczenie zgłoszenia roboty, okres wykonywania pomiarów, opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, zastosowane technologie i metody pomiarowe oraz zakres wykorzystania materiałów z PZGiK. 
9.	Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, „wykonawca” prac jest zobowiązany do dokonania analizy materiałów pozyskanych z PZGiK pod względem dokładności, aktualności i kompletności i w sprawozdaniu technicznym stwierdza o ich ewentualnej przydatność i stopniu wykorzystania do opracowania pomiaru.
10.	W bazach danych, prowadzonych w oparciu o art. 4 ust 1a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ujawnia się współrzędne szczegółów sytuacyjnych I grupy pozyskane z pomiaru gdy pomiar tych punktów  został wykonany z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK  (zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych).
11.	W trakcie pomiaru urządzeń podziemnych należy pomierzyć wszystkie widoczne w wykopie istniejące już urządzenia.
12.	Przy pomiarach inwentaryzacyjnych budynków należy określić współrzędne jego wszystkich naroży a w operacie pomiarowym powinna się znaleźć wypełniona kartoteka budynku, która stanowi podstawę wprowadzenia tegoż budynku do ewidencji gruntów i budynków i wszelkich zmian dotyczących danych tego budynku.
13.	Podstawę zakończenia inwestycji i dokonania odbioru budynku, budowli lub urządzenia przez organ nadzoru budowlanego stanowi mapa uzupełniająca z inwentaryzacji obiektu budowlanego lub urządzeń podziemnych. Zgodnie z przepisami § 20 rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie, dokumentacja techniczna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
14.	W ramach inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, wykonawca sporządza niezbędną dokumentację w celu dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych ( patrz: „wytyczne do pomiarów uzupełniających z zakresu ewidencji gruntów i budynków” ). 
15.	Zgodnie z § 79 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, opracowanie mapy do celów projektowych dla projektowanych inwestycji kubaturowych powinno być poprzedzone aktualizacją użytków gruntowych a treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych powinna być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej ( sporządzenie mapy do celów projektowych powinno być poprzedzone aktualizacją operatu ewidencyjnego, patrz: „wytyczne do pomiarów uzupełniających z zakresu ewidencji gruntów i budynków”).
16.	Treść i format mapy do celów projektowych oraz zasięg aktualizacji określają przepisy § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie oraz § 81 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać między innymi wkreślone granice obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.
17.	Mapa do celów projektowych, w zakresie aktualizacji, powinna być uzupełniona o wszystkie uzgodnione na ZUDP projekty z okresu 3 ostatnich lat, udostępnione do zgłoszenia roboty jako nakładka ZUDP.
18.	Wykonawcy aktualizujący zasób przy pomocy programu „TurboMap” i co za tym idzie korzystający z ulgi 0.5 przy naliczaniu opłat za ośrodek, zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu na wniosku o przyjęcie do zasobu.
19.	Pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane metodami precyzyjnego pozycjonowania GPS gdy zostaną spełnione warunki określone w § 8 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
20.	Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, w trakcie każdej sesji pomiarowej wykonywanej technikami kinematycznymi GPS RTK, należy dokonać pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od miejsca dokonywanego pomiaru sytuacyjnego.
21.	Wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych metodami precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS podlegają, zgodnie z § 69 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, harmonizacji z danymi zawartymi w przestrzennych bazach danych zasobu państwowego, metodą matematycznej transformacji w oparciu o wybrane punkty dostosowania.
Sposób i zakres harmonizacji wyników pomiarów technikami GPS należy uzgodnić z PODGiK.
22.	Punkty osnowy geodezyjnej, pomierzone kontrolnie przy użyciu techniki GPS RTK, należy wykazać na mapie przeglądowej osnowy pomiarowej, lub na szkicu polowym. Współrzędne punktów osnowy geodezyjnej pomierzone kontrolnie, zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, należy zestawić ze współrzędnymi katalogowymi tych punktów oraz należy obliczyć ich odchyłkę liniową. Wyżej wymienione zestawienie pomierzonych punktów osnowy należy dołączyć do operatu pomiarowego celem przeprowadzenia porównania i analizy.
23.	Ogólne zasady wykonywania pomiarów satelitarnych GPS oraz sposób kompletowania i przekazywania do PZGiK dokumentacji z tych pomiarów określa projekt wytycznych technicznych G-1.12 (dostępny na stronie GUGiK).
24.	Zgłoszenie pracy geodezyjnej powinno bezwzględnie zawierać określenie położenia wykonywanej pracy poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej (w przypadku opracowań do celów prawnych) lub poprzez zaznaczenie zakresu pomiaru na szkicu lokalizacji pracy (w przypadku pozostałych asortymentów) i powinno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.
25.	Wszelkie zmiany zakresu, rodzaju pracy i przewidywanego terminu zakończenia pracy lub zaniechania pracy, wykonawca roboty jest zobowiązany zgłaszać w ośrodku dokumentacji, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.
26.	Udostępnianie danych przez PODGiK i wymiana danych pomiędzy PODGiK a wykonawcą pracy geodezyjnej, zgodnie z § 26 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, odbywa się na podstawie zgłoszenia roboty za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust.1 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej lub na informatycznym nośniku danych. 
27.	Wszelkie odstępstwa od w/w wytycznych należy uzgadniać każdorazowo z kierownikiem PODGiK przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej.
28.	W przypadku robót nietypowych lub wymagających określenia szczegółowych wytycznych technicznych, należy je uzgodnić z kierownikiem PODGiK.
29.	Operat techniczny przekazywany przez wykonawcę do PZGiK należy skompletować w/g zasad określonych w § 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych z uwzględnieniem grup asortymentowych w zakresie podstawowej jednostki segregującej jakim jest obręb ewidencyjny.

III. Kompletowanie operatu ( propozycja )
III.1 Operat techniczny („aktualizacja mapy do celów projektowych”):
•	spis dokumentów operatu technicznego,
•	sprawozdanie techniczne ( § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	szkic osnowy szczegółowej i pomiarowej wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	wykaz współrzędnych osnowy geodezyjnej (szczegółowej i pomiarowej) wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Z	Błąd średni	
1007	5505555.00	7555000.00	256.00	-	
1006	5505650.00	7555400.00	-	-	
s1	5505400.00	7555200.00	-	0.05	
•	opisy topograficzne stabilizowanej osnowy pomiarowej ( § 19 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	mapa przeglądowa (mapa wywiadu terenowego) ( § 83 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	w przypadku pomiarów RTK GPS - zestawienie współrzędnych katalogowych punktów osnowy geodezyjnej, pomierzonej kontrolnie, ze współrzędnymi osnowy otrzymanymi z pomiaru  ( § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Nr punktu	X	Y	dl	
1007	5505555.00	7555000.00	1007	5505555.05	7555000.01	0.051	
1006	5505650.00	7555400.00	1006	5505650.02	7555400.07	0.073	
•	szkice polowe dokonanych prac pomiarowych ( § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	dzienniki pomiarów ( lub raporty z instrumentów GPS ),
•	wykaz współrzędnych wszystkich pomierzonych i włączanych do bazy punktów sytuacyjnych,  ( wykaz punktów zgodnie z § 3 ust. 2 również na nośniku elektronicznym), np.:
Nr punktu	X	Y	Z	
1	5505555.00	7555000.00	250.00	
2	5505650.00	7555400.00	250.10	
3	5500560.00	7555300.00	250.20	
•	dokumenty stanowiące wyniki pomiaru ( kopie map do celów projektowych )
•	inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę.
III.2 Operat techniczny („inwentaryzacja powykonawcza urządzeń i budowli”):
•	spis dokumentów operatu technicznego,
•	sprawozdanie techniczne ( § 71 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	szkic osnowy szczegółowej i pomiarowej wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	wykaz współrzędnych osnowy geodezyjnej (szczegółowej i pomiarowej) wykorzystanej do pomiaru ( § 64 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Z	Uwagi	
1007	5505555.00	7555000.00	256.00	stan dobry	
1006	5505650.00	7555400.00	-	zniszczony	
s1	5505400.00	7555200.00	-	rura st.	
•	opisy topograficzne stabilizowanej osnowy pomiarowej ( § 19 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	w przypadku pomiarów RTK GPS - zestawienie współrzędnych katalogowych punktów osnowy geodezyjnej, pomierzonej kontrolnie, ze współrzędnymi osnowy otrzymanymi z pomiaru  ( § 12 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ), np.:
Nr punktu	X	Y	Nr punktu	X	Y	dl	
1007	5505555.00	7555000.00	1007	5505555.05	7555000.01	0.051	
1006	5505650.00	7555400.00	1006	5505650.02	7555400.07	0.073	
•	szkice polowe aktualizacyjnych i inwentaryzacyjnych prac pomiarowych ( § 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ),
•	dzienniki pomiarów ( lub raporty z instrumentów GPS ),
•	wykaz współrzędnych wszystkich pomierzonych i włączanych do bazy punktów sytuacyjnych,  ( wykaz punktów zgodnie z § 3 ust. 2 również na nośniku elektronicznym), np.:
Nr punktu	X	Y	Z	
1	5505555.00	7555000.00	250.00	
2	5505650.00	7555400.00	250.10	
3	5500560.00	7555300.00	250.20	
•	wykaz pól powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (użytków, klasoużytków), np.:
Działka/użytek	Powierzchnia	Uwagi	
3881/1	0.1234	-	
B/RIIIb	0.1234	-	
•	kopia uzgodnionych projektów ZUDP,
•	wykazy zmian gruntowych , wykazy zmian budynkowych,
•	arkusz danych ewidencyjnych inwentaryzowanego budynku,
•	protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów użytków gruntowych,
•	dokumenty stanowiące wyniki pomiaru ( kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ),
•	inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę.