ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU
1	identyfikator budynku
o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w postaci: [WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD]           
                                                                                                                                                                                      (Nr_BUD – nadaje PODGiK)                                                                                                                     	
………………….…………… . ………….
  WW   PP   GG_R .XXXX     	
2	status budynku (*)
a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie,              b) budynek jest w trakcie budowy,                  c) budynek został objęty nakazem rozbiórki,
d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta		
3	rodzaj budynku według KŚT
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr  242, poz.1622 z 2010 r.)		
4	klasa budynku według PKOB
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz.1316 z 1999 r.)		
5	główna funkcja budynku
„Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku”		
6	inne funkcje budynku
„Przez inną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania części budynku innej niż obejmującej główną funkcję budynku”		
7	wartość budynku,
jeżeli została ustalona.		
8	data zakończenia budowy, 
a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy		
9	stopień pewności ustalenia w/w dat (*)
a) dokument,           b) źródło niepotwierdzone,           c) szacowana		
10	informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku (*)
a) mur,             b) drewno,             c) inne materiały.		
11	informacja o zakresie przebudowy budynku (*)
a) przebudowa,          b) nadbudowa bez zmian,          c) częściowa rozbiórka bez zmian,          d) nadbudowa zmiana,              e) częściowa rozbiórka zmiana,          f) inny		
12	liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku
                                                                   w postaci: [liczba kondygnacji nadziemnych] / [liczba kondygnacji podziemnych]		
13	pole powierzchni zabudowy budynku
„Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a–1c.
1a. Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu.
1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się fundament budynku lub budynek posadowiony jest na filarach, konturem budynku jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z powierzchnią terenu.
1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.”		
14	pole powierzchni użytkowej budynku (*)
ustalone na podstawie:                  a) obmiarów,               b) informacji zawartych w projekcie budowlanym
„Pole powierzchni użytkowej budynku, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Atrybut wymagalny w przypadkach, o których mowa w § 71 ust 1 rozporządzenia”		
15	łączne pole powierzchni użytkowej
a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
b) lokali niewyodrębnionych,
c) pomieszczeń przynależnych do lokali
„Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.”	

16	liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali
		
17	numer w rejestrze zabytków
jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru		
18	adres budynku, na który składają się:
a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
b) dzielnica,
c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,
d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,		
19	identyfikatory działek ewidencyjnych
na których położony jest budynek		
20	informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części
		
21	oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania
		
22	data oddania do użytkowania budynku lub części budynku
		
23	liczba mieszkań (*)
według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:                a) 1-izbowych,                  b) 2-izbowych,                 c) 3-izbowych,                    d) 4-izbowych,                       e) 5-izbowych,          f) 6-izbowych,                   g) 7-izbowych,                h) 8-izbowych,                    i) 9-izbowych,                         j) 10-izbowych,        k) składających się z więcej niż 10 izb		
24	łączna liczba izb w budynku mieszkalnym
„izba – pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się – bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia – przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków.”		
25	data rozbiórki (*)
a) całego budynku,
b) części budynku		
26	przyczyna rozbiórki budynku lub jego części (*)
a) zły stan budynku,          b) kolizja z nową inwestycją,          c) inna		
(*) - niepotrzebne skreślić

L. ks. rob ................…………...............…………
Nr zgłoszenia pracy ..........………….………......
Data sporządzenia: ………………...…..………..				Sporządził: …………..……………................................……..………

PODZIAŁ BUDYNKÓW W EGIB NA
RODZAJ, KLASĘ I FUNKCJĘ

RODZAJ BUDYNKU
(według KŚT)	KLASA BUDYNKU	FUNKCJA BUDYNKU	
BUDYNKI MIESZKALNE
[110]	Budynki mieszkalne jednorodzinne (1110)	budynek jednorodzinny = 1110 Dj
dom letniskowy = 1110 Dl
leśniczówka = 1110 Ls
inny budynek mieszkalny jednorodzinny = 1110 In	
	Budynki o dwóch mieszkaniach (1121)	budynek o dwóch mieszkaniach = 1121 Db
	
	Budynki o trzech i więcej mieszkaniach (1122)	budynek wielorodzinny = 1122 Dw
	
	Budynki zbiorowego zamieszkania (1130)	dom dla bezdomnych = 1130 Db
dom dziecka = 1130 Dd
dom opieki społecznej = 1130 Os
dom parafialny = 1130 Dp
dom studencki = 1130 Ds
dom zakonny = 1130 Dz
hotel robotniczy = 1130 Hr
internat = 1130 t
klasztor = 1130 Kl
budynek mieszkalny na terenie koszar = 1130 Km
placówka opiekuńczo - wychowawcza = 1130 Po
rezydencja ambasadora = 1130 Ra
rezydencja biskupia = 1130 Rb
rezydencja prezydencka = 1130 Rp
zakład karny areszt = 1130 Zk
zakład poprawczy = 1130 Zp
inny budynek zbiorowego zamieszkania = 1130 In
	
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE
[101]	Budynki przemysłowe (1251)	budynek elektrociepłowni = 1251 El
budynek elektrowni = 1251 Ek
budynek kotłowni = 1251 Kt
młyn = 1251 Mn
budynek przeznaczony na produkcję = 1251 Pr
budynek rafinerii = 1251 Rf
budynek spalarni śmieci = 1251 Ss
warsztat remontowo - naprawczy = 1251 Wr
budynek wiatraka = 1251 Wt
inny budynek przemysłowy = 1251 In
	
BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI
[102]	Budynki łączności, dworców i terminali (1241)	budynek kontroli ruchu kolejowego = 1241 Kk
budynek kontroli ruchu powietrznego = 1241 Kp
centrum telekomunikacyjne = 1241 Ct
budynek dworca autobusowego = 1241 Da
budynek dworca kolejowego = 1241 Dk
budynek dworca lotniczego = 1241 Dl
hangar = 1241 Hg
latarnia morska = 1241 Lm
lokomotywownia lub wagonownia = 1241 Lk
stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego = 1241 Kg
stacja nadawcza radia i telewizji = 1241 Rt
terminal portowy = 1241 T p
budynek zajezdni autobusowej = 1241 Ab
budynek zajezdni tramwajowej = 1241 T r
budynek zajezdni trolejbusowej = 1241 T b
inny budynek transportu lub łączności = 1241 In	
	Budynki garaży (1242)	garaż jednopoziomowy = 1242 Gr
garaż wielopoziomowy = 1242 Pw
	
BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE 
[103]	Budynki handlowo-usługowe (1230)	apteka = 1230 Ap
centrum handlowe = 1230 Ch
dom towarowy lub handlowy = 1230 Dh
hala targowa = 1230 Ht
hala wystawowa = 1230 Hw
hipermarket lub supermarket = 1230 Hm
pawilon handlowo - usługowy = 1230 Ph
stacja obsługi pojazdów = 1230 So
stacja paliw = 1230 Sp
inny budynek handlowo - usługowy = 1230 In
	
ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE
[104]	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (1252)	budynek spedycji = 1252 Sp
chłodnia = 1252 Ch
elewator = 1252 El
magazyn = 1252 Mg
silos = 1252 Sl
zbiornik Na Gaz = 1252 Gz
zbiornik Na Ciecz = 1252 Ci
inny budynek magazynowy = 1252 In
	
BUDYNKI BIUROWE
[105]	Budynki biurowe (1220)	bank = 1220 Bk
centrum konferencyjne = 1220 Ck
kuria metropolitarna = 1220 Km
ministerstwo = 1220 Mn
placówka dyplomatyczna lub konsularna = 1220 Pd
policja = 1220 Pc
prokuratura = 1220 Pk
przejście graniczne = 1220 Pg
sąd = 1220 Sd
siedziba firmy lub firm = 1220 Sf
starostwo powiatowe = 1220 Pw
straż graniczna = 1220 Sg
straż pożarna = 1220 Sp
urząd celny = 1220 Uc
urząd gminy = 1220 Ug
urząd miasta = 1220 Um
urząd miasta i gminy = 1220 Umg
urząd marszałkowski = 1220 Mr
placówka operatora pocztowego = 1220 Up
urząd wojewódzki = 1220 Uw
inny urząd administracji publicznej = 1220 Ap
	
BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
[106]

	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (1264)	hospicjum = 1264 Hs
izba wytrzeźwień = 1264 Iw
jednostka ratownictwa medycznego = 1264 Jr
klinika weterynaryjna = 1264 Kw
ośrodek opieki społecznej = 1264 Oo
placówka ochrony zdrowia = 1264 Po
sanatorium = 1264 St
stacja krwiodawstwa = 1264 Sk
stacja sanitarno - epidemiologiczna = 1264 Ss
szpital = 1264 Sz
żłobek = 1264 Zb
inny budynek opieki medycznej = 1264 In	
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE
[107]	Ogólnodostępne obiekty kulturalne (1261)	budynek ogrodu zoo lub botanicznego = 1261 Oz
dom kultury = 1261 Dk
filharmonia = 1261 Fh
hala  widowiskowa = 1261 Hw
kasyno = 1261 Ks
kino = 1261 Kn
klub dyskoteka = 1261 Kl
schronisko dla zwierząt = 1261 Sz
opera = 1261 Op
teatr = 1261 T t
inny budynek wykorzystywany na cele kultury = 1261 In	
	Budynki muzeów i bibliotek (1262)	archiwum = 1262 Ar
biblioteka = 1262 Bl
centrum Informacyjne = 1262 Ci
galeria sztuki = 1262 Gs
muzeum = 1262 Mz
inny budynek muzealny lub biblioteczny = 1262 In	
	Budynki szkół i instytucji badawczych (1263)	obserwatorium lub planetarium = 1263 Ob
placówka badawcza = 1263 Pb
przedszkole = 1263 Ps
stacja hydrologiczna = 1263 Sh
stacja meteorologiczna = 1263 Sm
szkoła podstawowa = 1263 Sp
szkoła ponadpodstawowa = 1263 Sd
szkoła wyższa = 1263 Sw
inny budynek o charakterze edukacyjnym = 1263 In	
	Budynki kultury fizycznej (1265)	hala sportowa = 1265 Hs
halowy tor gokartowy = 1265 Ht
klub sportowy = 1265 Ks
korty tenisowe = 1265 Kt
kręgielnia = 1265 Kr
pływalnia = 1265 Pl
budynek sali gimnastycznej = 1265 Sg
strzelnica = 1265 St
sztuczne Lodowisko = 1265 Sl
ujeżdżalnia = 1265 Uj
inny budynek kultury fizycznej = 1265 In	
BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA
[108]	Budynki gospodarstw rolnych (1271)	budynek składowy w gospodarstwie rolnym = 1271 Bg
budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym = 1271 Bp
budynek stadniny koni = 1271 St
szklarnia lub cieplarnia = 1271 Sz
inny budynek w gospodarstwie rolnym = 1271 In	
POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE
[109]	Budynki hoteli (1211)	dom weselny = 1211 Dw
hotel = 1211 Ht
motel = 1211 Mt
pensjonat = 1211 Pj
restauracja = 1211 Rj
zajazd = 1211 Zj
inny budynek pełniący funkcję hotelu = 1211 In	
	Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe (1212)	domek kempingowy = 1212 Dk
dom rekolekcyjny = 1212 Dr
dom wypoczynkowy = 1212 Dw
ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy = 1212 Os
schronisko turystyczne = 1212 St
inny budynek zakwaterowania turystycznego = 1212 In	
	Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (1272)	budynek cmentarny = 1272 Bc
cerkiew = 1272 Ck
dom pogrzebowy = 1272 Dp
dzwonnica = 1272 Dz
kaplica = 1272 Kp
kościół = 1272 Ks
krematorium = 1272 Kr
meczet = 1272 Mc
synagoga = 1272 Sn
inny budynek kultu religijnego = 1272 Ir	
	Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury. (1273)	zabytek bez funkcji użytkowej = 1273 Zb

	Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione (1274)	areszt śledczy = 1274 As
bacówka = 1274 Bc
schronisko dla nieletnich = 1274 Sc
stacja gazowa = 1274 Sg
stacja pomp = 1274 Sp
stacja transformatorowa = 1274 St
toaleta publiczna = 1274 T p
niemieszkalne zabudowania koszarowe = 1274 Zk
zakład karny lub poprawczy = 1274 Zp
budynek nie określony innym atrybutem FSB = 1274 In