Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi (nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi)

I.	MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, V piętro, pok. 516, tel. 13 4375786 

II.	MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, parter, pok. 004, tel. 13 4375709

III.	PODSTAWA PRAWNA:
art.85 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2015, poz. 196/

IV.	WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zgłoszenie
2/ projekt robót geologicznych,  wykonany w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz. U. Nr 288, poz. 1696/:

§ 1. 1.Projekt robót geologicznych, zwany dalej "projektem", składa się z części tekstowej i graficznej.
2.Część tekstowa projektu obejmuje opis zamierzonych robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych robót:
1) informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, w tym lokalizacji w ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych;
2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru lub miejsc wykonania tych robót i badań;
3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk;
4) przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych, zawierające w szczególności:
a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
b) przewidywaną konstrukcję otworów wiertniczych lub wyrobisk,
c) informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
d) sposób i termin likwidacji otworów wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntów,
e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji,
f) opis opróbowania wyrobisk,
g) zakres obserwacji i badań terenowych, w szczególności:
– obserwacji poziomów i pomiarów przepływów wód, 
– próbnych pompowań, 
– pomiarów temperatury i ciśnienia w razie występowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub wód, 
– badań i pomiarów specjalnych, 
h) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
i) zakres badań laboratoryjnych,
j) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
k) przewidywaną jakość wody odpompowywanej z wyrobiska,
l) sposób odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska;
5) określenie:
a) próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,
b) harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
c) wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)),
d) rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
3.Część graficzna projektu zawiera:
1) mapę topograficzną w skali co najmniej 1:100 000, z zaznaczeniem obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do granic miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od celu tych robót - mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty już zostały sporządzone;
2) wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na:
a) mapie sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000,
b) mapie geologiczno-gospodarczej przedstawiającej składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000,
c) przekrojach geologicznych.
4.Na mapie sytuacyjno-wysokościowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zaznacza się przebieg linii energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i innych obiektów, ograniczających wykonywanie robót geologicznych.
§ 2.Mapy do projektu opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskiwanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§ 3. 1.Jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu robót geologicznych wymaga ich prowadzenia w etapach, w projekcie szczegółowo określa się rodzaje, zakres i harmonogram robót geologicznych oraz ich lokalizację dla etapu pierwszego oraz wstępnie dla kolejnych etapów.
2.Przed podjęciem kolejnego etapu robót geologicznych sporządza się projekt robót geologicznych przewidzianych dla tego etapu z oznaczeniem numeru tego etapu.
3.Projekt, o którym mowa w ust. 2, zawiera podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robót geologicznych, które mają być prowadzone w kolejnym etapie.
§ 4.W przypadku robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, projekt, poza wymaganiami wymienionymi w § 1, określa przedsięwzięcia niezbędne do realizacji planowanej działalności objętej koncesją.
§ 5.W przypadku robót geologicznych, do których nie stosuje się przepisów w sprawie planów ruchu zakładu górniczego, projekt, poza wymaganiami wymienionymi w § 1, zawiera, w zależności od zakresu robót geologicznych przewidzianych do wykonania w tym projekcie, opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
§ 6.Projekt podpisuje osoba posiadająca stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, wraz z podaniem numeru świadectwa stwierdzającego kwalifikacje, albo osoba posiadająca uznane odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wraz z podaniem numeru decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, albo osoba świadcząca usługi transgraniczne.

V.	OPŁATY:
brak opłaty .

VI.	TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu Starosta nie wniesie  w drodze decyzji sprzeciwu, można przystąpić  do wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 

VII.	TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Krośnieńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.   

VIII.	UWAGI: